Alkatrészek

dht 11

2\*16 karakteres kijelző és LCD-I2C-IF

nyomógomb

hall sensor

Állapot átmenet gráf

Mágneses jel alatt

1. kikapcsolt állapot = csak a mágnest kell figyelni

Gombnyomás

1. hőmérsékelt = a mágnest, gombot és hőmérsékletet kell figyelni
2. páratartalmat = a mágnest, gombot és páratartalmat kell figyelni

Mágneses jel megszűnése

Mágneses jel megszűnése

3

2

1